附件2:

投资集团十八层办公场所简易修缮项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **质量要求** | **报价** | | **备注** |
| **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 约1850 | 乳胶漆一底一面，腻子修补，油漆品牌需为立邦、华润、三棵树、嘉宝莉等一线品牌（至少有中国绿色产品评价认证、法国室内空气环境A+认证、美国绿色卫士室内空气质量金级认证其中一项证）。 |  |  | 提供生产厂家关于产品的质量说明书和中国环境标志产品认证证书 |
| 2 | 办公室和过道  铺塑胶地板 | ㎡ | 约870 | 卷材，厚度2.0mm以上，耐磨层0.4mm以上，耐磨等级T级以上；使用寿命25年以上；环保等级E0级；颜色：米黄色1658889363553。 |  |  | 含辅材、线条，用材提供产品合格证明 |
| 3 | 玻璃电子感应门（含人脸识别） | 扇 | 1 | 尺寸：2400\*2200mm ；  12mm厚钢化玻璃 |  |  | 提供产品合格证明 |
| 4 | 平板灯（含安装及电线辅材材料） | 盏 | 62 | LED芯片、亚克力灯体、五金底盘，尺寸：600\*600cm，符合3C认证或CQC认证。 |  |  | 提供产品合格证明 |
| 5 | 吸顶灯（含安装及辅材） | 盏 | 6 | LED芯片、亚克力灯体、五金底盘，尺寸：直径300cm,符合3C认证或CQC认证。 |  |  | 提供产品合格证明 |
| 6 | 筒灯（含安装） | 盏 | 3 | LED芯片、亚克力灯体、五金底盘，尺寸：直径16cm ，符合3C认证或CQC认证。 |  |  | 提供产品合格证明 |
| 7 | 木门门锁更换 | 把 | 16 |  |  |  | 球形锁，提供产品合格证明 |
| 8 | 门玻璃 | 片 | 1 | 尺寸：68\*102cm，磨砂玻璃 |  |  | 含安装辅材，提供产品合格证明 |
| 9 | 原地毯拆除清理 | 项 | 1 | 十八层整层 |  |  | 含外运 |
| 10 | 前期清理卫生（含完工保洁卫生） | 项 | 1 | 十八层整层  （含消防通道） |  |  | 含地板、门窗、天花板、桌椅、文件柜等 |
| 11 | 零星维修（含门、踢脚线、文件柜、吊顶等破损修护） | 项 | 1 | 所有破损的踢脚线、文件柜、门（含3扇双开木质防火门）、办公室文件柜、吊顶需要修复。 |  |  | 含配件 |
| 12 | 所有踢脚线、文件柜、门需要刷漆翻新 | 项 | 1 | 环保水性清漆 |  |  | 用材提供产品  合格证明及环保产品证明 |
| **合计（含税）** | | | | |  | | |

注：⒈墙面乳胶漆、塑胶地板按实际实施面积结算；

2.如有询价清单外的项目另行商定。

**报价单位（盖章）：**

**日 期：**